**Załącznik Nr 1b do SIWZ**

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych.** |

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU**

**Marka samochodu**: ………..…………………………….......………………..

  **(proszę podać nazwę marki samochodu)**

**Typ modelu samochodu:** …………….…………...........................……………

 **(proszę podać nazwę modelu samochodu)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| **DOSTAWA w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych.** |
| Wymagane warunki techniczne podwozia |
| 1. | Podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2018 | ………………………………….. |
| 2. | DMC 26 000 kg | posiada/ nie posiada\* |
| 3. | Konfiguracja osi 6x2\*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | Rozstaw osi max 3500 - 4000 mm | ………………………….………….. |
| 5. | Silnik zasilany gazem CNG | posiada/ nie posiada\* |
| 6. | Moc min. 280 kM  | moc ………………………….…….. |
| 7. | Skrzynia biegów automatyczna bez pedału sprzęgła | posiada/ nie posiada\* |
| 8. | Stabilizator osi przedniej | posiada/ nie posiada\* |
| 9. | Przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton | posiada/ nie posiada\* |
| 10. | Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 12 ton  | posiada/ nie posiada\* |
| 11. | Nośność osi trzeciej min. 8 000 kg | ……………………………………. |
| 12. | Stabilizator osi tylnej | posiada/ nie posiada\* |
| 13. | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | posiada/ nie posiada\* |
| 14. | Regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia  | posiada/ nie posiada\* |
| 15. | Przystawka odbioru mocy odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy | posiada/ nie posiada\* |
| 16. | Hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy | posiada/ nie posiada\* |
| 17. | Układ hamulcowy z systemem ABS | posiada/ nie posiada\* |
| 18. | System ESP i ASR | posiada/ nie posiada\* |
| 19. | Dwa akumulatory 12 V | posiada/ nie posiada\* |
| 20. | Zbiornik paliwa CNG min. 600 litrów z zamykanym na klucz korkiem | posiada/ nie posiada\* |
| 21. | Koła 22,5 z oponami 315/80 + koło zapasowe | posiada/ nie posiada\* |
| 22. | Wszystkie koła osi zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze)  | posiada/ nie posiada\* |
| 23. | Sygnał dźwiękowy dla włączonego wstecznego biegu | posiada/ nie posiada\* |
| 24. | Kabina dzienna w kolorze białym | posiada/ nie posiada\* |
| 25. | Trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami | posiada/ nie posiada\* |
| 26. | Klimatyzacja  | posiada/ nie posiada\* |
| 27. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym | posiada/ nie posiada\* |
| 28. | Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane | posiada/ nie posiada\* |
| 29. | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | posiada/ nie posiada\* |
| 30. | Światła do jazdy dziennej | posiada/ nie posiada\* |
| 31. | Centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne  | posiada/ nie posiada\* |
| 32. | Komputer pokładowy | posiada/ nie posiada\* |
| 33. | Tachograf cyfrowy | posiada/ nie posiada\* |
| 34. | Radio  | posiada/ nie posiada\* |
| 35. | Instalacja wraz z radiotelefonem Motorola typ GM 350/5 z przetwornicą 24V/12V-10A | posiada/ nie posiada\* |
| 36. | Fabryczny immobiliser  | posiada/ nie posiada\* |
| 37. | Dywaniki gumowe: komplet | posiada/ nie posiada\* |
| 38.  | Pokrowce na ochronne na fotele | posiada/ nie posiada\* |
| 39. | Zbiornik czystej wody z zaworem dla załogido mycia rąk | posiada/ nie posiada\* |
| 40. | Lampa LED ostrzegawcza belka zamontowana nadachu kabiny - podłużna | posiada/ nie posiada\* |
| 41. | Dwie (2) gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło | posiada/ nie posiada\* |
| **Wymagania techniczne zabudowy** |
| 42. | Zabudowa fabrycznie nowa nie starsza niż 2018 rok | ……………………….. |
| 43. | Zabudowa z urządzeniem zasypowym tylnym | posiada/ nie posiada\* |
| 44. | Pojemność 19 -21 m3 | ………………………. |
| 45. | Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów, wyposażone w otwieracz do klap półokrągłych  | posiada/ nie posiada\* |
| 46. | Opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu | posiada/ nie posiada\* |
| 47. | Ściany skrzyni ładunkowej gładkie wykonane z blachy o grubości 4 mm, wykonane ze stali DOMEX 650 MCD | posiada/ nie posiada\* |
| 48. | Podłoga skrzyni ładunkowej owalna umożliwiająca odprowadzenie odcieków, wykonana ze stali DOMEX 650 MCD o grubości min. 6 mm | posiada/ nie posiada\* |
| 49. | Krawędź załadowcza podajnika z możliwościąobniżenia – załadunek gabarytów- min. 1100 mm  | posiada/ nie posiada\* |
| 50. | Stopień zagęszczania 1:5 | spełnia/ nie spełnia\* |
| 51. | Wanna załadowcza wykonana ze stali trudnościeralnej o grubości dna min. 6 mm, boki min. 4 mm | posiada/ nie posiada\* |
| 52. | Zawór kulowy w wannie załadunkowej do opróżniania odcieków | posiada/ nie posiada\* |
| 53. | Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej - automatyczny i manualny hydrauliczny  | spełnia / nie spełnia\* |
| 54. | Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy z funkcją załączenia zabudowy lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwłoka i przesuwu płyty wypychającej | posiada/ nie posiada\* |
| 55. | Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy | spełnia/ nie spełnia\* |
| 56. | Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej | spełnia/ nie spełnia\* |
| 57. | Rozdzielacz hydrauliczny do sterowania funkcjami zabudowy śmieciarki  | posiada/ nie posiada\* |
| 58. | Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowanie  | posiada/ nie posiada\* |
| 59. | Minimum dwa (2) wyłączniki bezpieczeństwa  | posiada/ nie posiada\* |
| 60. | Dwa stopnie dla ładowaczy | posiada/ nie posiada\* |
| 61. | Ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 250 bar  | posiada/ nie posiada\* |
| 62. | Centralne smarowanie zabudowy  | posiada/ nie posiada\* |
| 63. | Gaśnica na zabudowie bezpylnej | posiada/ nie posiada\* |
| 64. | Uchwyt z zamontowaną łopatą i miotłą | posiada/ nie posiada\* |
| 65. | Sterowanie do obsługi zasypu po obu stronach odwłoka | posiada/ nie posiada\* |
| 66. | Regulacja siły zgniotu w zależności od zbieranej frakcji | posiada/ nie posiada\* |
| 67. | Uszczelnienie płyty wypychającej | spełnia/ nie spełnia\* |
| 68. | Drzwi rewizyjne na ścianie skrzyni zabudowy | spełnia/ nie spełnia\* |
| 69. | Światła robocze LED z tyłu zabudowy i światła doświetlające boki pojazdu LED | posiada/ nie posiada\* |
| 70. | Światło alarmowe „kogut” na zabudowie pojazdu szt. 2 | posiada/ nie posiada\* |
| 71. | Osłony przeciw najazdowe boczne  | posiada/ nie posiada\* |
| 72. | Kurtyny przeciwkurzowe | posiada/ nie posiada\* |
| 73. | Kolorowa kamera wsteczna z mikrofonem i monitorem 7”, z głośnikami, zapewniająca łączność kabiny kierowcy ze skrzynią załadunkową  | spełnia/ nie spełnia\* |
| 74. | Katalog części zamiennych | posiada/ nie posiada\* |
| **System GPS zgodny z systemem,** **którego używa Zamawiający tj. ELTE GPS** |
| 75. | Lokalizator GPS | posiada/ nie posiada\* |
| 76. | Interfejs CAN | posiada/ nie posiada\* |
| 77. | Podłączenie sygnału elektrycznego wraz z czujnikami otwarcia odwłoka i pracy urządzenia wrzutowego | posiada/ nie posiada\* |
| 78. | Terminal PDA wraz z licencją na aplikację instalowaną w terminalu | posiada/ nie posiada\* |
| 79. | Photobox z trzema kamerami  | posiada/ nie posiada\* |
| **Kolorystyka** |
| 80. | Kabina - biały RAL 9010 | posiada/ nie posiada\* |
| 81. | Podwozie - czarny grafit RAL 9011 | posiada/ nie posiada\* |
| 82. | Koła - srebrne Alum. RAL 9006 | posiada/ nie posiada\* |
| 83. | Zabudowa - biały RAL 9010 | posiada/ nie posiada\* |

*\* niepotrzebne skreślić*

..............................., dnia ......................

 .........................................................

 / Pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych /